Zapojte ESP32 nebo ESP32-S3 na USB kabel do PC
Program esptool.exe by měl port najít automaticky

Postup nahrávání programu --------------
----------------------------------------
Spusťte program CMD - příkazový řádek
Najděte cestu rozbaleného .zip

Příkazy CD ... a další nastavte umístění a pokračujte body.


1. Resetujte svuj ESP32 pomocí erase.bat
Po úspěšném provedení by se měl ESP32 restartovat

2. Pomocí copy.bat by měl program najít COM port a easun.bin nahrát na vaše ESP32
Po úspěšném provedení by se měl ESP32 restartovat

Pokud máte správně zapojené LCD, OLED a piny čidel a zapnutý COMxx port na PC.
Mělo by se Vám zobrazovat postupně hlášení z programu EaSun,
třeba na serial monitoru BaudRate: 115200 a samozřejmě na OLED, LCD display.


Zapojení PIN:
-------------
http://www.easun.eu/vyvoj/zapojeni-pinu-esp32.asp


Návod: http://www.easun.eu/vyvoj/zakladni-navod-pro-nastaveni-software.asp
--------------------------------------------------------------------------
ID API: 
http://easun.eu/hardware/nabidka-a-prodej-software-a-hardware-easun.asp
http://easun.eu/vyvoj/nabidka-a-prodej-software-a-hardware-pro-lihen.asp



Kontakt:
-------------------------------------------
+420 736 654 985 - obchod, technické dotazy
fanet@email.cz , obchod@fanet.cz
-------------------------------------------
